# 实验箱使用注意事项

1.使用前检查实验箱是否完整，电源线，通讯线是否连接正常。

2.实验箱通电前，检查实验接线面板芯片是否插反，386控制机是否松动，面板上是否有散落的连接线，以及会导致短路的金属物质，例如钥匙、直插元件的断腿等，检查无误后再开电使用。

3.实验箱远离水杯等液体容器，避免打翻洒落在实验箱上。

4.在实验操作过程中一定要断电接线，确保接线无误后再开电。

5.实验箱打开电源后发现实验箱电源闪烁或者电源灯不亮，关掉开关，检查接线，联系老师。

6.实验过程中发现实验结果不对，请先检查接线，再检查程序，如果接线和程序都没有问题，将有问题实验箱的编号和做不出来的实验名称详细记录在实验室的记录本上，待厂家后续检查维修。

7.实验结束后，断电并拔掉实验接线，拔排线或者锥孔线时要捏住线头，再去拔掉它，不要使劲拽拉损坏连接线，影响后续实验。

8.实验结束后，将连接线整理好，规整摆放在实验箱的置物槽里。

9.感觉实验箱合不住，不要大力盖盖子，检查一下是否有线头漏出，或者其他异物卡住，整理好后再合盖。